Building 4 – Floor 0

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número Quarto | Largura | Comprimento | Área | Número Outlets |
| 4.0.1 | 5,33 m | 5,33 m | 28,40 m^2 | 6 |
| 4.0.2 | 11,33 m | 11,33 m | 128,37 m^2 | 2 |
| 4.0.3 | 3,33 m | 6,67 m | 22,21 m^2 | 6 |
| 4.0.4 | 3,33 m | 6,67 m | 22,21 m^2 | 6 |
| 4.0.5 | 3,33 m | 6,67 m | 22,21 m^2 | 6 |
| 4.0.6 | 6,67 m | 6,67 m | 44,49 m^2 | 10 |
| 4.0.7 | 3,33 m | 6,67 m | 22,21 m^2 | 6 |
| 4.0.8 | 3,33 m | 6,67 m | 22,21 m^2 | 6 |
| 4.0.9 | 7,00 m | 6,67 m | 46,69 m^2 | 10 |
| 4.0.10 | 4,00 m | 3,33 m | 13,32 m^2 | 0 |
| Total de outlets |  |  |  | 58 |

**Notas:** A sala 4.0.10 é uma área de armazenamento que pode ser utilizada para alojar um cross-connect e hardware de infraestrutura de rede. Não são necessárias tomadas de rede nesta sala, o mesmo se aplicando às casas de banho e a áreas comuns, como o hall de entrada e os corredores. A sala 4.0.2 tem um propósito específico, sendo que as únicas tomadas de rede necessárias são duas junto a cada passagem de cabos do piso. No restante espaço, deve ser aplicada a proporção padrão de tomadas de rede por área.

Building 4 – Floor 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número Quarto | Largura | Comprimento | Área | Número Outlets |
| 4.1.1 | 10,00 m | 5,00 m | 50,00 m^2 | 12 |
| 4.1.2 | 4,00 m | 8,00 m | 32,00 m^2 | 8 |
| 4.1.3 | 4,00 m | 6,33 m | 25,32 m^2 | 6 |
| 4.1.4 | 4,33 m | 9,33 m | 40,40 m^2 | 10 |
| 4.1.5 | 4,00 m | 6,67 m | 26,68 m^2 | 6 |
| 4.1.6 | 4,00 m | 6,67 m | 26,68 m^2 | 6 |
| 4.1.7 | 4,00 m | 6,67 m | 26,68 m^2 | 6 |
| 4.1.8 | 4,00 m | 6,67 m | 26,68 m^2 | 6 |
| 4.1.9 | 8,00 m | 6,67 m | 53,36 m^2 | 12 |
| 4.1.10 | 4,00 m | 8,00 m | 32,00 m^2 | 8 |
| 4.1.11 | 4,00 m | 8,00 m | 32,00 m^2 | 8 |
| 4.1.12 | 4,00 m | 5,67 m | 22,68 m^2 | 6 |
| 4.1.13 | 4,00 m | 5,67 m | 22,68 m^2 | 6 |
| 4.1.14 | 4,00 m | 11,33 m | 45,32 m^2 | 10 |
| 4.1.15 | 4,00 m | 5,67 m | 22,68 m^2 | 6 |
| 4.1.16 | 4,00 m | 5,67 m | 22,68 m^2 | 6 |
| 4.1.17 | 2,00 m | 5,00 m | 10,00 m^2 | 0 |
| 4.1.18 | 1,67 m | 6,33 m | 10,57 m^2 | 0 |
| Total de outlets |  |  |  | 124 |

**Notas:** As salas 4.1.17 e 4.1.18 são áreas de armazenamento que podem ser utilizadas para alojar um cross-connect e outro hardware de infraestrutura de rede. Não são necessárias tomadas de rede nessas salas, o mesmo se aplicando às casas de banho e às áreas comuns, como halls e corredores. As restantes salas identificadas devem ser equipadas com o número padrão de tomadas de rede de acordo com a proporção por área.

**Número outlets:** 2 outlets (no minimo) por área de trabalho e 2 por cada 10m^2.